# Az üzemzavarok elhárítása

- Meghibásodás (pl. szűrő törése) esetén a porszívót azonnal ki kell kapcsolni. A hibát el kell hárítani az újbóli üzembe helyezés előtt.

Probléma | A hiba oka | Hibaelhárítás
--- | --- | ---
A szívóturbina nem indul el. | Nincs energiaellátás | Ellenőrizze a hálózati tápvezetéket, a hálózati csatlakozó dugót, a biztosítékot és a dugaszolóaljzatot.
Az üzemmód-választó kapcsoló (4) állása: 1+. | Állítsa az üzemmód-választó kapcsolót (4) 1-es állásba, illetve kapcsolja be a csatlakozóaljzathoz (6) csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot.
A szívóturbina a tartály kiürítése után nem indul újra. | Visszaállítás szükséges | Kapcsolja ki a porszívót, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra.
Csökken a szívóerő. | A tartály (3) vagy a flíz szűrőzsák (20) tele van | Ürítse ki a tartályt vagy a flíz szűrőzsákot.
A fúvóka, a szívócső (29) vagy a szívótömlő (23) eltömődött | Távolítsa el az eltömődéseket
A szűrő (38) szennyezett vagy meghibásodott | Félautomata szűrőtisztítás végzése, szűrő tisztítása vagy cseréje
A szűrő (38) nincs bereteszelve a szűrőtartóba (35) | A szűrő helyes módon való reteszelése
A porszívó (12) felső része nem megfelelően illeszkedik | Helyezze fel helyesen a porszívó felső részét és zárja le a lezáró kapcsokat (13)
Porkilépés a száraz porszívón | A szűrő (38) rosszul van behelyezve | Ellenőrizze a szűrő helyes beszerelését
A szűrő (38) meghibásodott | Szűrőcsere
Vízkilépés a nedves porszívón | Az úszó (37) eltömődött | Törölje le az úszókosarat nedves ruhával, tisztítsa meg az úszót a porszívó óvatos rázásával Az úszó és az úszókosár súlyosabb szennyeződése esetén forduljon hivatalos Bosch ügyfélszolgálati központhoz.
A félautomatikus szűrőtisztítás nem működik. |  | Zárja el a levegőbemenetet, és nyomja meg legalább ötször a félautomata szűrőtisztító gombot (11) Ha a szűrőtisztítás ezután sem működik, forduljon a(z) Bosch hivatalos szervizéhez.