# Uklanjanje smetnji

- Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač trebate odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebate ukloniti smetnju.

Smetnja | Uzrok | Pomoć
--- | --- | ---
Usisna turbina se ne pokreće. | Nema opskrbe energijom | Provjerite mrežni kabel, mrežni utikač, osigurač i utičnicu.
Prekidač za biranje načina rada (4) postavljen je na 1+. | Prekidač za biranje načina rada (4) postavite na 1 ili uključite električni alat priključen na utičnicu (6).
Usisna turbina se ponovno ne pokreće nakon pražnjenja spremnika. | Potrebno resetiranje | Isključite usisavač i pričekajte 5 s, zatim ga ponovno uključite.
Usisna snaga slabi. | Spremnik (3) ili filtarska vrećica od flisa (20) puni | Ispraznite spremnik ili filtarsku vrećicu od flisa.
Sapnica, usisna cijev (29) ili usisno crijevo (23) začepljeni | Uklonite začepljenja
Filtar (38) prljav ili oštećen | Provedite poluautomatsko čišćenje filtra, očistite ili zamijenite filtar
Filtar (38) nije uglavljen u držaču filtra (35) | Pravilno uglavite filtar
Gornji dio usisavača (12) ne dosjeda pravilno | Ispravno stavite gornji dio usisavača i zatvorite zatvarače (13)
Prašina izlazi prilikom suhog usisavanja | Filtar (38) pogrešno umetnut | Provjerite je li filtar ispravno umetnut
Filtar (38) oštećen | Zamjena filtra
Voda izlazi prilikom mokrog usisavanja | Plovak (37) je blokiran | Obrišite košaru s plovkom vlažnom krpom, očistite plovak tako da lagano tresete usisavač U slučaju jačih onečišćenja plovka i košare s plovkom obratite se ovlaštenom Bosch servisu.
Poluautomatsko čišćenje filtra ne radi. |  | Blokirajte ulaz zraka i pritisnite tipku poluautomatskog čišćenja filtra (11) više od 5× Ako čišćenje filtra ni nakon toga ne bude radilo, obratite se ovlaštenom servisu tvrtke Bosch.