# Tekniset tiedot

Märkä-kuivaimuri | GAS12‑25LS
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nimellisottoteho | W | 1 200
Taajuus | Hz | 50–60
Säiliön tilavuus (brutto) | l | 25
Nettotilavuus (neste) | l | 18
Nettotilavuus (kuivaimurointi) | l | 20
Kuitupölypussin tilavuus | l | 10
Alipaine
ImuriA) | hPa | 200
Turbiini | hPa | 210
Virtaus
ImuriA) | m³/h l/s | 126 35
Turbiini | m³/h l/s | 234 65
Pölyluokka |  | L
PainoB) | kg | 9,4
Suojausluokka |  | /I
Kotelointiluokka |  | IPX4

A)

  Mitattu sisähalkaisijaltaan 32 mm:n ja pituudeltaan 3,1 m:n imuletkulla

B)

  Ilman verkkovirtajohtoa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

## Pölynimurin pistorasia

Kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho
‎3 601 JS3 … | Nimellisjännite | Enimmäisteho | Vähimmäisteho
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1 000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2 100 W | 100 W

Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.
Muissa maakohtaisissa malleissa nämä arvot saattavat poiketa näistä tiedoista. Huomioi pölynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.