# A tömlő felszerelése

## Szívási funkció (lásd E ábra)

A felszereléshez dugja bele a szívótömlőt (23) a szívótömlő-befogóegységbe (5), és forgassa el ütközésig az óra járásával megegyező irányba.

A leszereléshez forgassa el a szívótömlőt (23) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a végállást, majd húzza ki a szívótömlő-befogóegységből.

Megjegyzés: A porszívás során a pornak a szívótömlőben és a tartozékokban fellépő súrlódása következtében elektrosztatikus feltöltődés jön létre, amelyet a kezelő statikus kisülésként (a környezet befolyásától és a kezelő érzékenységétől függően) megérezhet.
A finom porok és száraz anyagok felszívásához Bosch alapvetően egy antisztatikus elszívó tömlő (tartozék) használatát javasolja.

## Kifúvó funkció (lásd F ábra)

- A porszívónak van egy kifúvó funkciója. Ne fújja ki a kivezetett levegőt egy szabad térbe. A kifúvó funkciót csak egy tiszta tömlővel használja. A porok egészségkárosító hatásúak lehetnek.

A kifúvótömlő (24) felszereléséhez nyomja meg a reteszelést (14) a kilépő levegő fedelénél és nyissa ki a fedelet. Dugja be a kifúvótömlőt (24) a szívótömlő-befogóegységbe (25), amíg a két nyomógomb (26) hallhatóan be nem reteszel.

A kifúvótömlő (24) leszereléséhez nyomja befelé mindkét nyomógombot (26), majd húzza le a kifúvótömlőt. Csukja be a kilépő levegő fedelét, hogy a reteszelés (14) ismét bereteszeljen.