# Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat sangat membantu Anda selama penggunaan alat pengisap. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Penafsiran yang benar dari simbol-simbol ini dapat membantu Anda untuk menggunakan alat pengisap dengan aman dan lebih baik.

Simbol dan artinya
| PERINGATAN! Bacalah semua instruksi dan petunjuk keselamatan. Kelalaian yang dikarenakan tidak mengikuti instruksi dan petunjuk keselamatan dengan benar dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.
| Alat pengisap kategori debu L sesuai IEC/EN 60335-2-69 untuk pengisapan kering pada debu yang membahayakan kesehatan dengan nilai batas eksposur > 1 mg/m³
| PERINGATAN! Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Hanya lakukan proses pengosongan dan perawatan, termasuk pembersihan kontainer debu oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem filter yang lengkap dan terpasang dengan benar. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.
| Hanya klik maksimal satu L-BOXX. Berat L-BOXX beserta isinya tidak boleh melebihi 15 kg.
| Jangan gantung alat pengisap pada pengait derek, misalnya untuk pengangkutan. Alat pengisap tidak dapat dikerek. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.
| Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat duduk, tangga, atau pijakan. Alat pengisap dapat terbalik dan menjadi rusak. Terdapat risiko cedera.
| Start/Stop Otomatis Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang beroperasi Alat pengisap akan hidup secara otomatis dan mati dengan jeda waktu
| Mematikan perkakas listrik
| Pengisapan Mengisap tumpukan debu
| Spesifikasi daya input yang diizinkan dari perkakas listrik yang terhubung (spesifik negara) Max.: daya maksimum Min.: daya minimum