# Funcţionarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

În timpul funcţionării aspiratorului, asigură-te că rolele de direcţie (1) sunt blocate cu frânele (2) pentru a proteja aspiratorul împotriva deplasării involuntare. Testează funcţionarea roţilor libere (15) şi rolelor de direcţie (1) înainte de utilizarea acestora pe suprafaţa respectivă.

Punerea în funcţiune
Aspirare uscată
Aspirare umedă