# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης |  | GAS12‑25LS
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς | W | 1.200
Συχνότητα | Hz | 50–60
Όγκος δοχείου (μικτά) | l | 25
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 18
Καθαρός όγκος (στεγνά) | l | 20
Όγκος σάκου φίλτρου κετσέ | l | 10
Υποπίεση
ΑπορροφητήραςA) | hPa | 200
Στρόβιλος | hPa | 210
Παροχή
ΑπορροφητήραςA) | m³/h l/s | 126 35
Στρόβιλος | m³/h l/s | 234 65
Κατηγορία σκόνης |  | L
ΒάροςB) | kg | 9,4
Κατηγορία προστασίας |  | /I
Βαθμός προστασίας |  | IPX4

A)

  Μετρημένα με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο 32 mm και μήκος 3,1 m

B)

  Χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

## Πρίζα στον απορροφητήρα

Επιτρεπόμενη ισχύς σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου
‎3 601 JS3 … | Ονομαστική τάση | Μέγιστη ισχύς | Ελάχιστη ισχύς
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2.100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1.000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1.660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2.100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1.000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2.100 W | 100 W

Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.
Στα άλλα ειδικά για κάθε χώρα μοντέλα μπορούν αυτές οι τιμές να αποκλίνουν. Προσέξτε τα στοιχεία στην πρίζα του απορροφητήρα σκόνης.