# Одржување и чистење

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

- Одржувајте ја чистотата на всисувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични алати, за да избегнете загрозување на безбедноста.

- При сервис и чистење на всисувачот користете маска за заштита од прав.

Повремено исчистете го куќиштето на всисувачот со влажна крпа.

- Не чистете го всисувачот со компримиран воздух. Филтерот или другите компоненти може да се оштетат.

Проверка за прашина на правосмукалката мора да се врши најмалку еднаш годишно од страна на производителот или овластен сервисер (на пр. проверете ги филтрите за оштетување, правосмукалката за протекување и контролните уреди за правилно функционирање).

##

- Сметајте ги сите делови кои можеби дошле во контакт со опасни материи како контаминирани.
- Темелно всисајте, избришете или запечатете ја надворешната страна на правосмукалката пред да ја отстраните од областа со опасни материи.
- Исчистете ја, демонтирајте ја и одржувајте ја правосмукалката само ако тоа може да се направи без да се загрозите себеси или другите лица. За време на одржувањето и чистењето носете лична заштитна опрема. Извршете ја работата во добро проветрена просторија.
- Прво исчистете ја надворешната страна на правосмукалката пред да ја демонтирате.
- Фрлете ги сите делови од правосмукалката што не можат да се исчистат доволно, во непропустливи ќеси. Почитувајте ги важечките прописи за отстранување на таков отпад.
- Исчистете го просторот за одржување по завршувањето на работата.

##

Избришете го садот (3) одвреме-навреме со вообичаено неабразивно средство за чистење и оставете го да се исуши.

##

Моќноста на всисување зависи од состојбата на филтерот. Затоа, редовно чистете го филтерот (38).

Веднаш заменете го оштетениот филтер.

- Активирајте го полуавтоматското чистење на филтерот, а потоа исклучете го всисувачот.
- Отворете ги затворачите (13) и извадете го горниот дел на всисувачот (12).
- Отворете ја рачката (36) на држачот за филтер (35) ➊ и извлечете го држачот за филтер (35) ➋.
- Извадете го филтерот (38) од држачот за филтер (35) ➌.
- Потчукнете го филтерот (38) на соодветен сад за отпад. Внимавајте на тоа да не се оштетат ламелите на филтерот.
  Доколку е многу извалкано, исчеткајте ги перките на филтерот со вода и мека четка. Потоа оставете филтерот темелно да се исуши.
- Ако филтерот (38) е оштетен, тогаш сменете го.
- Ставете го чистиот и сув филтер (38) во држачот за филтер (35) ➍.
- Ставете го држачот за филтер (35) во горниот дел на всисувачот ➎ и превиткајте ја рачката (36) на држачот на филтерот (35) ➏, додека не се вклопи.
- Проверете го филтерот (38) и држачот за филтерот (35) се правилно и цврсто поставени.
- Вметнете го горниот дел на всисувачот (12) повторно и затворете ги двата затворачи (13), така што ќе слушнете дека се вклопуваат.

##

- Испразнете го и исчистете го садот (3). За да избегнете создавање мувла, погрижете се филтерот (38) и внатрешниот дел на всисувачот да бидат суви.
- Вметнете го цревото за всисување (23) со закривената млазница (28) околу горниот дел од всисувачот во држачите (7).
- Прикачете ги додатоците на всисувачот на соодветните држачи: адаптерот за всисување (27) и всисната цевка (29) во држачите (17), млазницата за фуги (30) во држачот (16), подната млазница (31) во држачот (18).
- Завиткајте го струјниот кабел околу држачот (16) на млазницата за фуги.
- Носете го всисувачот само за рачката за носење (8).
- Складирајте го всисувачот во сува просторија и заштитете го од неовластено користење.
- За да ги фиксирате тркалцата (1) притиснете ја кочницата на тркалцата (2).