# Montera slangen

## Sugfunktion (se bild E)

För montering ansluter du sugslangen (23) i slanghållaren (5) och vrider den medurs till anslag.

För att demontera vrider du sugslangen (23) moturs till anslag och drar ut den ur slanghållaren.

Anmärkning: Vid dammsugning uppstår en elektrisk laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och -tillbehöret, som användaren kan känna av i form av statisk urladdning (beroende på omgivningens påverkan och kroppslig uppfattning).
Bosch rekommenderar i allmänhet en antistatisk sugslang (tillbehör) vid uppsugning av fint damm och torra material.

## Utblåsfunktion (se bild F)

- Sugen har en utblåsfunktion. Blås inte ut frånluft i luften. Använd endast utblåsfunktionen med en ren slang. Damm kan vara hälsovådligt.

För att montera utblåsslangen (24) trycker du in låsanordningen på frånluftskåpan (14) och öppnar locket. Sätt fast utblåsslangen (24) på slanghållaren (25) tills de två tryckknapparna (26) hörbart klickar i.

För att demontera utblåsslangen (24) trycker du båda tryckknapparna (26) inåt och drar av utblåsslangen. Stäng frånluftskåpan så att spärren (14) klickar i igen.