# Symboler

Symbolene nedenfor kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke støvsugeren på en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| ADVARSEL! Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.
| Sugere i støvklasse L ifølge IEC/EN 60335‑2‑69 for tørrsuging av helseskadelig støv med grenseverdi for eksponering på > 1 mg/m³
| ADVARSEL! Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Egnet verneutstyr er påkrevd. Ikke bruk sugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.
| Sett bare på én L-Boxx. Vekten på L-Boxx med innhold må ikke overstige 15 kg.
| Støvsugeren må ikke henges i en krankrok, for eksempel for transport. Støvsugeren kan ikke transporteres med en kran. Det medfører fare for personskader og materielle skader.
| Bruk ikke støvsugeren til å sitte, klatre eller stå på. Støvsugeren kan velte og bli skadet. Det kan oppstå personskader.
| Start-/stopp-automatikk Oppsuging av støv som genereres ved bruk av elektroverktøy Støvsugeren slår seg automatisk på, og av med tidsforsinkelse
| Slå av
| Støvsuging Oppsuging av lagret støv
| Angivelse av tillatt tilkoblet effekt for det tilkoblede elektroverktøyet (landspesifikt) Max.: høyeste effekt Min.: laveste effekt