# Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément à EN 60335‑2‑69.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l’aspirateur est de 75 dB(A). Incertitude K = 2 dB. Le niveau sonore peut dépasser les valeurs indiquées pendant l’utilisation de l’outil. Portez un casque antibruit !

Taux de vibration ah (vibrations continues), pF (vibrations saccadées répétées) et incertitude K déterminés selon EN 60335‑2‑69 :

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)