# Mokré sání

- S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

- Vysavač se nesmí používat jako čerpadlo vody. Vysavač je určený pro nasávání vzduchu a směsi vody.

- Vysavač se nesmí používat bez filtru.

Poloautomatické čištění filtru se nesmí spouštět při mokrém sání.

## Před mokrým sáním

Otevřete uzávěry (13) a sejměte horní díl vysavače (12).

Vyprázdněte nádobu (3) a odstraňte vliesový filtrační vak (20).

Vyčistěte filtr (38) a znovu ho nasaďte do vysavače.

Zajistěte, aby byl plovák (37) čistý. Při zablokovaném plováku nemůže dojít k automatickému vypnutí vysavače, když je nádoba plná.

Nasaďte horní díl vysavače (12) a uzavřete oba uzávěry (13) tak, aby slyšitelně zaskočily.

## Při mokrém sání a po každém mokrém sání

Vysavač je vybavený plovákem (37). Jakmile je dosažena maximální výška naplnění, vysávání se zastaví. Vyprázdněte nádobu (3).

Pokud by z vysavače začala vytékat kapalina, protože jste včas nevyprázdnili nádobu, vysavač ihned vypněte. Sejměte horní díl vysavače (12) a nechte všechny součásti řádně vyschnout.

Po skončení práce odstraňte horní díl vysavače (12) a filtr (38), aby nedocházelo k tvorbě plísní, a nechte je dobře vyschnout.