# Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 60335‑2‑69.

Равнището A на звуковото налягане на шума, генериран от прахосмукачката, обикновено е 75 dB(A). Неопределеност K = 2 dB. Нивото на шум при работа може да превиши посочените стойности. Работете с шумозаглушители!

Стойностите на вибриране ah (постоянни вибрации), pF (повтарящи се ударни вибрации) и неопределеността K са установени съгласно EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)