# Aspiration de matières sèches

- Assurez-vous avant d’aspirer des matières sèches que la cuve et les accessoires d’aspiration sont secs. La poussière pourrait s’agglutiner dans les endroits humides.

Il est recommandé d’utiliser un sac-filtre en non-tissé (20).

## Aspiration des poussières générées par les outils électroportatifs en fonctionnement (voir figure J)

- Au cas où l’air sortant de l’appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d’air suffisant dans la pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.

L’aspirateur dispose d’une prise électrique pour outils électroportatifs (6). Vous pouvez raccorder à cette prise un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de raccordement maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.

Reliez le tuyau d’aspiration (23) directement au raccord d’aspiration de l’outil électroportatif ou en intercalant l’adaptateur d’aspiration (27).

Remarque concernant l'utilisation de l'adaptateur d'aspiration : lors de travaux avec des outils électroportatifs dont l'alimentation en air dans le tuyau d'aspiration est faible, l'ouverture de prise d’air (34) de l'adaptateur d'aspiration (27) doit être ouverte. Cela améliore les performances d’aspiration de l’aspirateur et de l’outil électroportatif. Pour cela, tournez la bague recouvrant l’ouverture de prise d’air (34) jusqu’à obtenir l’ouverture maximale.

La fonction marche/arrêt automatique vous permet d'allumer et d'éteindre automatiquement l'aspirateur à l'aide de l'outil électroportatif :

- Pour activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) dans la position 1+.
- Pour mettre en marche l’aspirateur, mettez en marche l’outil électroportatif connecté. L’aspirateur démarre automatiquement.

- Assurez-vous qu’après la mise en marche de l’outil électroportatif l’aspirateur se met lui aussi en marche.

- Pour arrêter l'aspiration, éteignez l'outil électroportatif. La fonction marche/arrêt automatique continue de fonctionner pendant quelques secondes afin d'aspirer les poussières restantes dans le tuyau d'aspiration.
- Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement en (4) position 0.

## Nettoyage de filtre semi-automatique

Nettoyez le filtre au plus tard quand le pouvoir aspirant diminue et devient insuffisant.

La fréquence de nettoyage recommandée du filtre dépend de la nature des poussières aspirées et de la quantité de poussière aspirée. Une utilisation régulière permet à l’aspirateur de rester performant plus longtemps.

Allumez l'aspirateur (sélecteur de mode de fonctionnement (4) en position 1).

Pour un nettoyage optimal, bouchez l'ouverture du suceur ou du tuyau d'aspiration avec la paume de la main.

Actionnez au moins 5 fois de suite le bouton de nettoyage du filtre semi-automatique (11). Le filtre est nettoyé par un puissant jet d’air.