# Vooliku paigaldamine

## Imemisfunktsioon (vt jn E)

Paigaldamiseks asetage imivoolik (23) vooliku kinnituskohta (5) ja pöörake päripäeva kuni toeni.

Eemaldamiseks pöörake imivoolikut (23) vastupäeva kuni toeni ja tõmmake see vooliku kinnituskohast välja.

Märkus: Tolmu imemisel tekib tolmu hõõrdumise tõttu imivoolikus ja -tarvikutes elektrostaatiline laeng, mida kasutaja võib tajuda staatilise laengu lahendusena (olenevalt keskkonnamõjudest ja füüsilisest tundlikkusest).
Põhimõtteliselt soovitab Bosch kasutada peene tolmu ja kuivade materjalide imemisel antistaatilist imivoolikut (lisavarustus).

## Väljapuhumise funktsioon (vt jn F)

- Tolmuimejal on ka väljapuhkefunktsioon. Ärge puhuge heitõhku väliskeskkonda. Kasutage väljapuhkefunktsiooniks ainult puhast voolikut. Tolm võib olla tervistkahjustav.

Puhumisvooliku (24) paigaldamiseks vajutage heitõhu katte fiksaatorit (14) ja avage kate. Asetage puhumisvoolik (24) vooliku kinnituskohale (25), kuni mõlemad surunupud (26) kuuldavalt fikseeruvad.

Puhumisvooliku (24) eemaldamiseks vajutage mõlemad surunupud (26) sisse ja tõmmake puhumisvoolik ära. Sulgege heitõhu kate, nii et fiksaator (14) uuesti lukustub.