# Technische gegevens

Bouwstofzuiger | GAS12‑25LS
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200
Frequentie | Hz | 50–60
Capaciteit reservoir (bruto) | l | 25
Netto-inhoud (vloeistof) | l | 18
Netto-inhoud (droog) | l | 20
Inhoud vliesfilterzak | l | 10
Onderdruk
stofzuigerA) | hPa | 200
turbine | hPa | 210
Doorstromingscapaciteit
stofzuigerA) | m³/h l/s | 126 35
turbine | m³/h l/s | 234 65
Stofklasse |  | L
GewichtB) | kg | 9,4
Isolatieklasse |  | /I
Beschermingsgraad |  | IPX4

A)

  gemeten met een zuigslang met een binnendiameter van 32 mm en een lengte van 3,1 m

B)

  Zonder netsnoer

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

## Stopcontact op de zuiger

Toegestaan aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap
‎3 601 JS3 … | Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.