# Stavljanje/vađenje platnene filter kese (videti slike A−B)

Za suvo usisavanje možete da postavite platnenu filter kesu (20). Na taj način se olakšava odlaganje prašine na otpad.

Otvorite zatvarače (13) i skinite gornji deo usisivača (12).

Podignite držač platnene filter kese (19) nagore, tako da uskoči u horizontalnom položaju.

Pomerite platnenu filter kesu (20) do kraja u držač platnene filter kese (19).

Da biste izvadili platnenu filter kesu (20) pritisnite je blago nadole i izvadite je iz držača platnene filter kese (19).

Za usisavanje platnene filter kese, spustite držač platnene filter kese (19) ponovo nadole: Pritisnite blokade (21) držača platnene filter kese zajedno, spustite držač platnene filter kese nadole i pritisnite ga na zid rezervoara tako da uskoči.

Ponovo postavite gornji deo usisivača (12) i zatvaranjem zatvarača (13) povežite rezervoar (3) sa gornjim delom usisivača (12).