# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador.

- Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materiales siguientes:

- Polvos con un valor límite de exposición > 1 mg/m3

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

A fin de garantizar una potencia óptima de aspiración, la manguera de aspiración (23) debe desenrollarse siempre completamente del soporte de la manguera de aspiración (12).

## Conexión/desconexión

Para conectar el aspirador, presione el interruptor de conexión/desconexión (4) a la posición 1.

Para conectar el sistema automático de arranque/parada del aspirador, presione el interruptor selector del modo de funcionamiento (4) a la posición 1+. El aspirador puede ponerse en marcha automáticamente cuando está conectado a una herramienta eléctrica a través de la caja de enchufe (6).

Para desconectar el aspirador, presione el interruptor selector del modo de funcionamiento (4) a la posición 0.