# Montoni aksesorët e thithjes (shih figurën G)

Zorra e thithjes (23) është e pajisur me një sistem kapëse me të cilin mund të lidhen aksesorët e thithjes (përshtatës thithës (27), grykë e lakuar (28)).

## Montoni grykët dhe tubat

- Ngjitni grykën e lakuar (28) në zorrën e thithjes (23), derisa dy butonat e shtypjes (26) në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.
- Më pas fusni fort aksesorët e dëshiruar të thithjes (grykë dyshemeje, grykë e hollë, tub thithës etj.) në grykën e lakuar (28).
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (26) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

## Montoni përshtatësin e thithjes

- Fusni përshtatësin e thithjes (27) në zorrën e thithjes (23), derisa dy butonat e shtypjes (26) në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (26) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.