# Montaggio del tubo flessibile

## Funzione di aspirazione (vedere fig. E)

Per montare il tubo flessibile di aspirazione (23), innestarlo nel relativo attacco (5) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

Per smontarlo, ruotare il tubo flessibile di aspirazione (23) in senso antiorario fino a battuta ed estrarlo dal relativo attacco.

Avvertenza: Durante l’aspirazione, l’attrito della polvere all’interno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo accessorio genera una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrà avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli influssi ambientali e alla sensibilità fisica).
In linea generale, Bosch consiglia d’impiegare un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra aspirare polveri fini e materiali asciutti.

## Funzione di soffiaggio (vedere fig. F)

- L’aspiratore è dotato di una funzione di soffiaggio. Non soffiare l’aria di scarico nell’ambiente. Utilizzare la funzione di soffiaggio esclusivamente assieme ad un tubo flessibile pulito. Le polveri possono essere nocive per la salute.

Per montare il tubo flessibile di soffiaggio (24), premere l’elemento di bloccaggio (14) del coperchio dell’attacco di soffiaggio e aprire il coperchio. Innestare il tubo flessibile di soffiaggio (24) sull’attacco per tubo flessibile (25) finché i due pulsanti (26) non scattano in posizione in modo udibile.

Per smontare il tubo flessibile di soffiaggio (24), premere entrambi i pulsanti (26) ed estrarre il tubo flessibile di soffiaggio. Chiudere il coperchio dell’attacco di soffiaggio in modo da far scattare nuovamente in posizione l’elemento di bloccaggio (14).