# Verhelpen van storingen

- Als zich een storing (bijv. filterbreuk) voordoet, moet de stofzuiger onmiddellijk worden uitgeschakeld. Vóór hernieuwde ingebruikname moet de storing worden verholpen.

Probleem | Oorzaak | Verhelpen
--- | --- | ---
Zuigturbine start niet. | Geen energievoorziening | Controleer netsnoer, netstekker, zekering en stopcontact.
Moduskeuzeschakelaar (4) staat op 1+. | Zet de moduskeuzeschakelaar (4) op 1 of schakel het op het stopcontact (6) aangesloten elektrische gereedschap in.
Zuigturbine start niet meer na het leegmaken van het reservoir. | Reset noodzakelijk | Schakel de zuiger uit en wacht 5 s. Schakel deze daarna weer in.
Zuigkracht wordt minder. | Reservoir (3) of vliesfilterzak (20) vol | Maak het reservoir of de vliesfilterzak leeg.
Zuigmond, zuigbuis (29) of zuigslang (23) verstopt | Verstoppingen verwijderen
Filter (38) vuil of defect | Voer een semiautomatische filterreiniging uit, reinig of vervang de filter
Filter (38) niet in de filterhouder (35) vastgeklikt | Klik de filter goed vast
Bovenstuk van zuiger (12) zit niet goed | Bovenstuk van zuiger er goed opzetten en sluitingen (13) sluiten
Stof komt naar buiten bij droog zuigen | Filter (38) verkeerd geplaatst | Controleer of de filter correct is gemonteerd
Filter (38) defect | Vervang de filter
Water stroomt naar buiten bij nat zuigen | Vlotter (37) geblokkeerd | Vlottermandje met vochtige doek afvegen, vlotter door licht schudden van de zuiger reinigen Bij zwaardere vervuilingen van vlotter en vlottermandje neemt u contact op met een erkende Bosch -klantenservice.
Semiautomatische filterreiniging werkt niet. |  | Blokkeer de luchtinlaat en druk meer dan 5 × op de knop semiautomatische filterreiniging (11) Als de filterreiniging dan nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkend Bosch-servicecentrum.