# Umetanje/vađenje filtarske vrećice od flisa (vidjeti slike A−B)

Za suho usisavanje možete umetnuti filtarsku vrećicu od flisa (20). Time se olakšava zbrinjavanje prašine.

Otvorite zatvarače (13) i skinite gornji dio usisavača (12).

Nagnite držač filtarske vrećice od flisa (19) prema gore, sve dok ne zablokira u vodoravnom položaju.

Gurnite filtarsku vrećicu od flisa (20) do graničnika u držač filtarske vrećice od flisa (19).

Za uklanjanje, pritisnite filtarsku vrećicu od flisa (20) blago prema dolje i izvucite je iz držača filtarske vrećice od flisa (19).

Za usisavanje bez filtarske vrećice od flisa, ponovno sklopite držač filtarske vrećice od flisa (19) prema dolje: da biste to učinili, pritisnite blokade (21) držača filtarske vrećice od flisa zajedno, pomaknite držač filtarske vrećice od flisa nadolje i pritisnite ga o stijenku spremnika dok se ne uglavi.

Ponovno stavite gornji dio usisavača (12) i zatvaranjem zatvarača (13) spojite spremnik (3) s gornjim dijelom usisavača (12).