# Odstranění poruchy

- V případě poruchy (např. prasknutí filtru) je třeba vysavač okamžitě vypnout. Před novým uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.

Problém | Příčina | Odstranění
--- | --- | ---
Motor vysavače se nerozběhne. | Není napájení | Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku a síťovou zásuvku.
Volič druhu provozu (4) je v poloze 1+. | Nastavte volič druhu provozu (4) na 1, resp. zapněte elektrické nářadí zapojené do zásuvky (6).
Motor vysavače se po vyprázdnění nádoby nerozběhne. | Nutný reset | Vypněte vysavač a počkejte 5 s, poté ho opět zapněte.
Klesá sací síla. | Nádoba (3) nebo vliesový filtrační vak (20) plné | Vyprázdněte nádobu, resp. vliesový filtrační vak.
Hubice, sací trubka (29) nebo sací hadice (23) ucpané | Odstraňte ucpání
Filtr (38) znečištěný nebo vadný | Proveďte poloautomatické čištění filtru, vyčistěte nebo vyměňte filtr
Filtr (38) není zaskočený v držáku (35) | Nechte filtr správně zaskočit
Horní díl vysavače (12) nesedí správně | Nasaďte správně horní díl vysavače a zavřete uzávěry (13)
Při suchém sání uniká prach | Filtr (38) není správně nasazený | Zkontrolujte, zda je filtr správně nasazený
Filtr (38) vadný | Vyměňte filtr
Při mokrém sání uniká voda | Plovák (37) zablokovaný | Koš plováku otřete vlhkým hadrem, plovák vyčistěte lehkým třesením vysavače Při větším znečištění plováku a koše se obraťte na autorizovaný zákaznický servis Bosch.
Nefunguje poloautomatické čištění filtru. |  | Zablokujte přívod vzduchu a více než 5× stiskněte tlačítko poloautomatického čištění filtru (11) Pokud čištění filtr ani poté nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis Bosch.