# Συναρμολόγηση του εύκαμπτου σωλήνα

## Λειτουργία αναρρόφησης (βλέπε εικόνα E)

Για τη συναρμολόγηση τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (23) στην υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα (5) και στρέψτε τον μέχρι τέρμα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Για την αποσυναρμολόγηση γυρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (23) μέχρι τέρμα αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και τραβήξτε τον έξω από την υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα.

Υπόδειξη: Κατά την αναρρόφηση, με την τριβή της σκόνης στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και στα εξαρτήματα αναρρόφησης, δημιουργείται ένα ηλεκτροστατικό φορτίο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί στη μορφή στατικής εκφόρτισης (ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τη σωματική αίσθηση).
Γενικά η Bosch συνιστά τη χρήση ενός αντιστατικού εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (εξάρτημα) κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και στεγνών υλικών.

## Λειτουργία ξεφυσήματος (βλέπε εικόνα F)

- Ο απορροφητήρας διαθέτει μια λειτουργία ξεφυσήματος. Μην ξεφυσάτε τον εξερχόμενο αέρα στον ελεύθερο χώρο. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ξεφυσήματος μόνο με έναν καθαρό εύκαμπτο σωλήνα. Οι σκόνες μπορεί να είναι ανθυγιεινές.

Για τη συναρμολόγηση του εύκαμπτου σωλήνα ξεφυσήματος (24) πατήστε την ασφάλιση (14) του καλύμματος εξερχόμενου αέρα και ανοίξτε το κάλυμμα. Stecken Sie den Ausblasschlauch (24) auf die Schlauchaufnahme (25), bis die beiden Druckknöpfe (26) hörbar einrasten.

Για την αποσυναρμολόγηση του εύκαμπτου σωλήνα ξεφυσήματος (24) σπρώξτε και τα δύο κουμπιά (26) προς τα μέσα και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ξεφυσήματος. Κλείστε το κάλυμμα εξερχόμενου αέρα, έτσι ώστε η ασφάλιση (14) να ασφαλίσει ξανά.