# Remedio de perturbaciones

- Si se produce una anomalía (p. ej., rotura del filtro), se debe apagar inmediatamente el aspirador. Antes de volver a poner en funcionamiento el aparato, es necesario solucionar la anomalía.

Problema | Causa | Remedio
--- | --- | ---
La turbina de aspiración no arranca. | No hay alimentación de energía | Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible y la caja de enchufe.
Interruptor selector del modo de funcionamiento (4) está en 1+. | Ponga el interruptor selector del modo de funcionamiento (4) en 1 o conecte la herramienta eléctrica conectada a la caja de enchufe (6).
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito. | Reposición necesaria | Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; a continuación, volver a conectarlo.
La fuerza de aspiración disminuye. | Depósito (3) o bolsa de filtro de vellón (20) lleno | Vaciar el depósito o la bolsa de filtro de vellón.
Boquilla, tubo de aspiración (29) o manguera de aspiración (23) obstruidos | Eliminar las obstrucciones
Filtro (38) sucio o defectuoso | Realizar la limpieza semiautomática del filtro, limpiar o cambiar el filtro
El filtro (38) no ha encajado en el soporte del filtro (35) | Encajar correctamente el filtro
La parte superior del aspirador (12) no encaja correctamente | Colocar correctamente la parte superior del aspirador y cerrar los cierres (13)
Escape de polvo al aspirar en seco | Filtro (38) incorrectamente colocado | Verificar el correcto montaje del filtro
Filtro (38) averiado | Cambiar el filtro
Salida de agua al aspirar en húmedo | Flotador (37) bloqueado | Limpiar la cesta del flotador con un paño húmedo y limpiar el flotador agitando suavemente el aspirador En caso de ensuciamiento más grave del flotador y de la cesta del flotador, póngase en contacto con un centro de atención al cliente Bosch autorizado.
La limpieza semiautomática del filtro no funciona. |  | Bloquee la entrada de aire y presione más de 5 veces la tecla de limpieza semiautomática del filtro (11) Si la limpieza del filtro sigue sin funcionar, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado Bosch.