# Maintenance et nettoyage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s’avère nécessaire de remplacer le câble d’alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

- Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.

Nettoyez de temps en temps le carter de l’aspirateur avec un chiffon humide.

- Ne nettoyez pas l’aspirateur à l’air comprimé. Le filtre ou d’autres composants pourraient être endommagés.

Faites effectuer au moins une fois par an un contrôle technique du système d’aspiration (incluant notamment un contrôle de l’état du filtre, de l’étanchéité de l’aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de contrôle) par le fabricant ou par une personne qualifiée.

##

- Toutes les pièces qui sont entrées en contact avec des matières nocives pour la santé doivent être considérées comme étant contaminées.
- Aspirez, essuyez ou étanchez soigneusement l’extérieur de l’aspirateur avant de quitter un espace ou local contenant des matières nocives pour la santé.
- Ne procédez au nettoyage, au démontage et à la maintenance de l’aspirateur que si cela est sans danger pour vous et d’autres personnes. Portez des équipements de protection individuelle lors de tous les travaux de nettoyage et de maintenance. Effectuez les travaux dans un local bien aéré.
- Nettoyez l’extérieur de l’aspirateur avant de le démonter.
- Mettez au rebut (dans des sacs hermétiques) toutes les pièces de l’aspirateur impossibles à nettoyer correctement. Observez ce faisant la législation en vigueur concernant l’élimination de ce type de déchets.
- Nettoyez pour finir le poste de travail.

##

Nettoyez de temps en temps la cuve (3) au moyen d’un détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

##

Le pouvoir aspirant dépend l’état du filtre. Il est donc important de nettoyer le filtre (38) régulièrement.

Remplacez le filtre dès qu’il est endommagé.

- Activez le nettoyage semi-automatique du filtre puis éteignez l’aspirateur.
- Ouvrez les pattes de fermeture (13) et retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12).
- Rabattez la poignée (36) du support de filtre (35) sur ➊ et retirez le support de filtre (35) ➋.
- Dégagez le filtre (38) du support de filtre (35) ➌.
- Tapotez le filtre (38) contre le bord d’un conteneur à déchets approprié. Veillez à ne pas endommager les lamelles du filtre pendant cette opération.
  En cas de salissures importantes, brossez les lamelles du filtre à l'eau à l'aide d'une brosse douce. Laissez ensuite le filtre sécher complètement.
- Si le filtre (38) est endommagé, remplacez-le.
- Placez le filtre propre et sec (38) dans le support de filtre (35) ➍.
- Placez le support du filtre (35) dans la partie supérieure de l'aspirateur ➎ et rabattez la poignée (36) du support du filtre (35) ➏ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Vérifiez le positionnement correct du filtre (38) et du support de filtre (35).
- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (12) et fermez les deux pattes de fermeture (13) jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent de manière audible.

##

- Videz et nettoyez la cuve (3). Pour éviter toute formation de moisissure, veillez à ce que le filtre (38) et l’intérieur de l’aspirateur restent secs.
- Placez le tuyau d'aspiration (23) avec la buse courbée (28) autour de la partie supérieure de l'aspirateur dans les supports (7).
- Placez les accessoires d'aspiration dans les fixations prévues : adaptateur d’aspiration (27), tube d'aspiration (29) dans les fixations (17), suceur droit (30) dans la fixation (16), suceur pour sols (31) dans la fixation (18).
- Enroulez le câble d’alimentation autour du support (16) pour suceur droit.
- Ne portez l’aspirateur que par la poignée (8).
- Rangez l’aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu’il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez la roue pivotante (1) en actionnant le frein (2).