# Montaža creva

## Funkcija usisavanja (videti sliku E)

Za montažu, postavite usisno crevo (23) u prihvat za crevo (5) i okrenite ga do graničnika u smeru kretanja kazaljki na satu.

Za demontažu, okrenite usisno crevo (23) do graničnika suprotno od smera kretanja kazaljki na satu i vucite ga iz prihvata creva.

Napomena: Prilikom usisavanja, usled trenja prašine u usisnom crevu i priboru nastaje elektrostatički naboj koji korisnik može da oseti u formi statičkog pražnjenja (u zavisnosti od uticaja životne sredine i telesnog doživljaja).
Generalno, Bosch preporučuje korišćenje antistatičkog usisnog creva (pribor) prilikom usisavanja fine prašine i suvih materijala.

## Funkcija izduvavanja (videti sliku F)

- Usisivač raspolaže funkcijom izduvavanja. Ne ispuštajte izduvni vazduh u slobodan prostor. Koristite funkciju izduvavanja samo sa čistim crevom. Prašine mogu ugroziti zdravlje.

Za montažu usisnog creva (24), pritisnite blokadu (14) poklopca otvora za izduvni vazduh. Stavite izduvno crevo (24) na prihvat creva (25), tako da oba pritisna dugma (26) uskoče uz zvuk.

Za demontažu izduvnog creva (24) pritisnite oba pritisna dugmeta (26) unutra i izvucite izduvno crevo. Zatvorite poklopac otvora za izduvni vazduh, tako da blokada (14) ponovo uskoči.