# Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání | GAS12‑25LS
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200
Frekvence | Hz | 50–60
Objem nádoby (brutto) | l | 25
Čistý objem (kapalina) | l | 18
Čistý objem (suchý) | l | 20
Objem vliesového filtračního vaku | l | 10
Podtlak
VysavačA) | hPa | 200
Turbína | hPa | 210
Průtok
VysavačA) | m³/h l/s | 126 35
Turbína | m³/h l/s | 234 65
Třída prachu |  | L
HmotnostB) | kg | 9,4
Třída ochrany |  | /I
Stupeň krytí |  | IP X4

A)

  Měřeno se sací hadicí s vnitřním průměrem 32 mm a délkou 3,1 m

B)

  Bez síťového přívodního kabelu

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

## Zásuvka na vysavači

Přípustný příkon připojeného elektrického nářadí
‎3 601 JS3 … | Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1 000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2 100 W | 100 W

Údaj přípustného příkonu připojeného elektronářadí.
U jiných modelů pro příslušné země se mohou tyto hodnoty lišit. Řiďte se údaji na zásuvce vysavače.