# Inserimento/rimozione del sacchetto filtro in tessuto non tessuto (vedere figg. A−B)

Per l’aspirazione a secco è possibile inserire un sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20). In tale modo, lo smaltimento della polvere verrà facilitato.

Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).

Ruotare verso l’alto il supporto sacchetto filtro in tessuto non tessuto (19) finché non si blocca in posizione orizzontale.

Inserire il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20) fino all’arresto nel supporto sacchetto filtro in tessuto non tessuto (19).

Per rimuoverlo, premere leggermente verso il basso il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20) ed estrarlo dal supporto sacchetto filtro (19).

Per aspirare senza sacchetto filtro in tessuto non tessuto, ribaltare nuovamente verso il basso il supporto sacchetto filtro (19): premere insieme gli elementi di bloccaggio (21) del supporto sacchetto filtro, ruotare verso il basso il supporto sacchetto filtro e premerlo contro la parete del serbatoio finché non scatta in posizione.

Applicare nuovamente la parte superiore dell’aspiratore (12) e, tramite le chiusure (13), congiungere il serbatoio (3) con la parte superiore dell’aspiratore (12).