# Letkun asentaminen

## Imutoiminto (katso kuva E)

Asenna imuletku (23) kytkemällä se letkun kiinnityskohtaan (5) ja kääntämällä sitä myötäpäivään rajoittimeen asti.

Irrota imuletku (23) kääntämällä sitä vastapäivään rajoittimeen asti ja vedä se irti letkun kiinnityskohdasta.

Huomautus: Imuroinnin yhteydessä imuletkua ja -tarvikkeita vastaan hankautuva pöly varaa staattista sähköä, jonka purkautumisen voi tuntea lievinä sähköiskuina (riippuu ympäristöolosuhteista ja omasta herkkyydestä).
Bosch suosittelee yleisesti käyttämään antistaattista imuletkua (lisätarvike) hienopölyjen ja kuivien materiaalien imurointiin.

## Puhallustoiminto (katso kuva F)

- Imurilla on puhallustoiminto. Älä puhalla poistoilmaa ympäröivään ilmaan. Käytä puhallustoimintoa ainoastaan puhtaan letkun kanssa. Pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.

Kun haluat asentaa puhallusletkun (24), paina puhallusaukon suojuksen lukitsinta (14) ja avaa suojus. Työnnä puhallusletku (24) letkun kiinnityskohdan (25) päälle niin, että molemmat lukitusnupit (26) napsahtavat kuuluvasti kiinni.

Kun haluat irrottaa puhallusletkun (24), paina molempia lukitusnuppeja (26) sisäänpäin ja vedä puhallusletku irti. Sulje puhallusaukon suojus niin, että lukitsin (14) napsahtaa taas kiinni.