# Aspirar em molhado

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

- O aspirador não pode ser operado como bomba de água. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.

- O aspirador não pode ser usado sem filtro.

A limpeza semiautomática do filtro não pode ser ativada durante a aspiração a húmido.

## Antes de aspirar em molhado

Abra os fechos (13) e retire a parte superior do aspirador (12).

Esvazie o recipiente (3) e retire o saco de filtro de velo (20).

Limpe o filtro (38) e volte a colocá-lo no aspirador.

Certifique-se de que o flutuador (37) está limpo. Com o flutuador bloqueado não é possível o desligamento automático do aspirador com o recipiente cheio.

Coloque a parte superior do aspirador (12) e feche os dois fechos (13), de modo a que engatem de forma audível.

## Durante e após cada aspiração em molhado

O aspirador está equipado com um flutuador (37). Se for atingida a altura de enchimento máxima, a aspiração para. Esvazie então o recipiente (3).

Se sair líquido do aspirador, devido ao recipiente não ter sido esvaziado atempadamente, desligue imediatamente o aspirador. Retire a parte superior do aspirador (12) e deixe todas as peças secarem bem.

Para evitar a formação de bolor, retire a parte superior do aspirador (12) e o filtro (38) após o fim do trabalho, e deixe que ambos sequem bem.