# Montering af slange

## Sugefunktion (se billede E)

Du monterer sugeslangen (23) ved at sætte den ind i slangeholderen (5) og dreje den med uret til anslag.

Du afmonterer sugeslangen (23) ved at dreje den mod uret til anslag og trække den ud af slangeholderen.

Bemærk: Ved sugning opstår der på grund af støvets friktion i sugeslange og -tilbehør en elektrostatisk opladning, som brugeren kan mærke som statisk afladning (afhængigt af miljøpåvirkninger og brugerens følsomhed).
Generelt anbefaler Bosch at benytte en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved opsugning af finstøv og tørre materialer.

## Udblæsningsfunktion (se billede F)

- Støvsugeren har en udblæsningsfunktion. Blæs ikke afgangsluften ind i det fri rum. Brug kun udblæsningsfunktionen med en ren slange. Støv kan være sundhedsfarligt.

Du monterer udblæsningsslangen (24) ved at trykke på afgangsluft-afdækningens lås (14) og åbne afdækningen. Sæt udblæsningsslangen (24) på slangeholderen (25), indtil de to trykknapper (26) går hørbart i indgreb.

Du afmonterer udblæsningsslangen (24) ved at trykke de to trykknapper (26) indad og trække udblæsningsslangen af. Luk afgangsluft-afdækningen, således at låsen (14) går i indgreb igen.