# Šļūtenes uzstādīšana

## Uzsūkšanas funkcija (skatīt attēlu E)

Lai to uzstādītu, ievietojiet uzsūkšanas šļūteni (23) šļūteņu turētājā (5) un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz atdurei.

Lai to demontētu, grieziet uzsūkšanas šļūteni (23) pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz atdurei un izvelciet to no šļūteņu turētāja.

Piezīme. Uzsūkšanas laikā putekļu berzes dēļ šļūtenē veidojas elektriskais lādiņš, kas var skart lietotāju statiskās izlādes veidā (atkarībā no apkārtējā vides ietekmes un ķermeņa jūtīguma).
Vispārējā gadījumā, uzsūcot smalkus putekļus un sausus materiālus, ieteicams izmantot Bosch antistatisko uzsūkšanas šļūteni (papildpiederums).

## Izpūšanas funkcija (skatīt attēlu F)

- Vakuumsūcējs ir apgādāts ar izpūšanas funkciju. Neizvadiet izplūstošo gaisu brīvā telpā. Realizējot izpūšanas funkciju, izmantojiet vienīgi tīru šļūteni. Putekļi var būt kaitīgi veselībai.

Lai uzstādītu izpūšanas šļūteni (24), nospiediet izpūšanas pārsega fiksatoru (14) un atveriet pārsegu. Ievietojiet izpūšanas šļūteni (24) šļūteņu turētājā (25) tā, lai abas spiedpogas (26) dzirdami nofiksētos.

Lai demontētu izpūšanas šļūteni (24), iespiediet abas spiedpogas (26) uz iekšpusi un novelciet izpūšanas šļūteni. Aizveriet izpūšanas pārsegu tā, lai fiksators (14) atkal nofiksētos.