# Otklanjanje smetnji

- Ako dođe do smetnje (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Pre ponovnog puštanja u rad, potrebno je da se otkloni smetnja.

Problem | Uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Usisna turbina ne radi. | Nema napajanja | Proverite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač i utičnicu.
Prekidač za izbor režima rada (4) je na položaju 1+. | Stavite prekidač za izbor režima rada (4) na položaj 1 odn. uključite električni alat koji je priključen na utičnicu (6).
Usisna turbina nakon pražnjenja rezervoara ponovo ne radi. | Neophodno je resetovanje | Usisivač isključite i sačekajte 5 s, zatim ga ponovo uključite.
Usisna snaga popušta. | Rezervoar (3) ili platnena filter kesa (20) je puna | Ispraznite rezervoar odn. platnenu filter kesu.
Mlaznica, usisna cev (29) ili usisno crevo (23) je začepljeno | Otklonite sva začepljena
Filter (38) je zaprljan ili neispravan | Izvršite poluautomatsko čišćenje filtera, očistite ili promenite filter
Filter (38) nije uklopljen u držač filtera (35) | Filter umetnite pravilno
Gornji deo usisivača (12) nije pravilno postavljen | Pravilno postavite gornji deo usisivača i zatvorite zatvarače (13)
Ispuštanje prašine prilikom suvog usisavanja | Filter (38) pogrešno postavite | Proverite da li je filter pravilno postavljen
Filter (38) je neispravan | Zamenite filter
Ispuštanje vode prilikom mokrog usisavanja | Plovak (37) je blokiran | Obrišite korpu plovka vlažnom krpom, očistite plovak laganim protresanjem usisivača U slučaju veće zaprljanosti plovka i korpe plovka, obratite se ovlašćenom korisničkom servisu Bosch.
Poluautomatsko čišćenje filtera ne radi. |  | Blokirajte ulaz za vazduh i 5× pritisnite taster za poluautomatsko čišćenje filtera (11) Ako čišćenje nakon toga i dalje ne radi, obratite se ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.