# Сборка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

Установка/извлечение фильтр-мешка из нетканого материала
Установка крепления принадлежностей для всасывания
Установка шланга
Установка принадлежностей для пылеудаления
Извлечение/установка вставки для напольной насадки
Установка кейса L-BOXX