# Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

- Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

- Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.

Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.

- Reinig de zuiger niet met perslucht. De filter of andere componenten zouden beschadigd kunnen raken.

Ten minste één keer per jaar moet een stoftechnische controle van de zuiger door de fabrikant of een geïnstrueerde persoon worden uitgevoerd (bijv. filter op beschadigingen, stofzuiger op dichtheid en controlevoorzieningen op correct functioneren controleren).

##

- Beschouw alle onderdelen die met schadelijk stof in aanraking kunnen zijn gekomen, als verontreinigd.
- Zuig, wis of dicht de buitenkant van de zuiger grondig af, voordat u deze uit een zone met schadelijk stof wegpakt.
- Reinig, demonteer en onderhoud de zuiger alleen wanneer dit zonder risico voor u en andere personen mogelijk is. Draag tijdens het onderhoud en de reiniging persoonlijke beschermingsmiddelen. Voer de werkzaamheden in een goed geventileerde ruimte uit.
- Reinig eerst de buitenkant van de zuiger voordat u deze demonteert.
- Alle onderdelen van de zuiger die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, dienen in ondoorlatende zakken te worden afgevoerd. Neem daarbij goed nota van de geldende voorschriften voor het afvoeren van dergelijk afval.
- Reinig na voltooiing van de werkzaamheden het gebied waar het onderhoud werd uitgevoerd.

##

Veeg het reservoir (3) van tijd tot tijd schoon met een gangbaar, niet schurend reinigingsmiddel en laat dit drogen.

##

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de toestand van de filter. Reinig daarom regelmatig de filter (38).

Verwissel een beschadigde filter direct.

- Activeer de semiautomatische filterreiniging en schakel de zuiger daarna uit.
- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zuiger (12) af.
- Klap de handgreep (36) van de filterhouder (35) omhoog ➊ en trek de filterhouder (35) eruit ➋.
- Pak de filter (38) uit de filterhouder (35) ➌.
- Klop het filter (38) boven een geschikte afvalbak uit. Let erop dat u de lamellen van de filter niet beschadigt.
  Borstel bij een sterke vervuiling de lamellen van de filter met water en een zachte borstel af. Laat de filter daarna goed drogen.
- Als de filter (38) is beschadigd, dan verwisselt u deze.
- Plaats de schone en droge filter (38) in de filterhouder (35) ➍.
- Zet de filterhouder (35) in het bovenste deel van de zuiger ➎ en klap de handgreep (36) van de filterhouder (35) dicht ➏ tot deze vastklikt.
- Controleer of de filter (38) en de filterhouder (35) correct en goed vastzitten.
- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) weer aan en sluit de beide sluitingen (13), zodat ze hoorbaar vastklikken.

##

- Maak het reservoir (3) leeg en schoon. Om schimmelvorming te vermijden, zorgt u ervoor dat de filter (38) en het binnenste van de zuiger droog zijn.
- Leg de zuigslang (23) met de gebogen zuigmond (28) om het bovenste deel van de zuiger in de houders (7).
- Steek de zuigaccessoires in de daarvoor bestemde houders: afzuigadapter (27) en zuigbuizen (29) in de houders (17), spleetzuigmond (30) in de houder (16), vloerzuigmond (31) in de houder (18).
- Wikkel het netsnoer om de houder (16) van de spleetzuigmond.
- Draag de zuiger aan de draaggreep (8).
- Zet de zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.
- Duw voor het vastzetten van het zwenkwiel (1) de zwenkwielrem (2) omlaag.