# Вставляння/виймання нетканого полотняного фільтрувального мішка (див. мал. A−B)

Для сухого всмоктування можна вставити нетканий фільтрувальний мішок (20). Це полегшує видалення пилу.

Відкрийте замки (13) і зніміть кришку пилососа (12).

Відкиньте тримач нетканого полотняного фільтрувального мішка (19) вгору до фіксації в горизонтальному положенні.

Вставте нетканий полотняний фільтрувальний мішок (20) до упору в тримач мішка з нетканим фільтром. (19).

Для того, щоб вийняти фільтр, злегка натисніть на нетканий полотняний фільтрувальний мішок (20) і витягніть його з тримача мішка з нетканим фільтром. (19).

Для прибирання без нетканого полотняного фільтрувального мішка опустіть тримач нетканого полотняного фільтрувального мішка (19) назад вниз: для цього стисніть фіксатори (21) тримача нетканого полотняного фільтрувального мішка, поверніть тримач нетканого полотняного фільтрувального мішка вниз і притисніть його до стінки контейнера, поки він не зафіксується.

Знову встановіть на місце кришку (12) пилососа і під'єднайте, закривши замки (13), ємність (3) з кришкою пилососа (12).