# Odsysanie na sucho

- Przed przystąpieniem do pracy na sucho należy upewnić się, że filtr, zbiornik i osprzęt do odkurzacza są suche. Do wilgotnych części może przywierać pył.

Zalecamy używanie włókninowego worka filtracyjnego (20).

## Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. J)

- Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczne jest zapewnienie wystarczającego współczynnika wymiany powietrza w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo dla elektronarzędzi (6). Do tego gniazda można podłączyć zewnętrzne elektronarzędzie. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

Połączyć ze sobą króciec odsysający elektronarzędzia i wąż odsysający (23) – bezpośrednio lub z zastosowaniem adaptera do odsysania pyłu (27).

Wskazówka w przypadku zastosowania adaptera do odsysania pyłu: Podczas pracy z elektronarzędziami, których dopływ powietrza w wężu odsysającym jest zbyt mały (np. wyrzynarki, szlifierki itp.), należy otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza (34) adaptera do odsysania pyłu (27). Poprawi to ogólną wydajność pracy odkurzacza i elektronarzędzia. W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otworem (34) aż do całkowitego otwarcia.

System automatycznego startu/stopu umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie odkurzacza za pomocą elektronarzędzia:

- Aby włączyć system automatycznego startu/stopu, należy ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 1+.
- Aby włączyć odkurzacz, należy uruchomić podłączone elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.

- Po włączeniu elektronarzędzia upewnić się, czy został uruchomiony odkurzacz.

- Aby zakończyć odkurzanie, należy wyłączyć elektronarzędzie. System automatycznego startu/stopu pracuje jeszcze przez kilka sekund, co umożliwia odessanie pozostałych pyłów z węża odsysającego.
- Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 0.

## Półautomatyczny system oczyszczania filtra

Filtr należy oczyścić najpóźniej w przypadku spadku mocy ssania.

Częstotliwość oczyszczania filtra zależy od rodzaju i ilości zasysanego pyłu. Dzięki regularnemu oczyszczaniu filtra przedłużona zostanie maksymalna wydajność pracy.

Włączyć odkurzacz (przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 1).

Aby zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania, należy zasłonić otwór wylotu dyszy lub węża.

Nacisnąć przycisk półautomatycznego systemu oczyszczania filtra (11) co najmniej 5 razy (raz za razem). Filtr zostanie oczyszczony silnym strumieniem powietrza.