# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bão dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi. Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

- Để sự hoạt động an toàn và bình thường, luôn luôn giữ máy hút bụi và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

- Mang khẩu trang khi bảo trì và làm sạch máy hút bụi.

Thỉnh thoảng lau sạch vỏ của máy hút bụi bằng vải ẩm.

- Không vệ sinh máy hút bụi bằng khí nén. Bộ lọc hoặc các thành phần khác có thể bị hư hỏng.

Ít nhất mỗi năm một lần, máy hút bụi phải được kiểm tra bụi bởi nhà sản xuất hoặc người được đào tạo (ví dụ: kiểm tra bộ lọc xem có bị hỏng không, kiểm tra độ kín ở máy hút bụi và kiểm tra chức năng chính xác ở các thiết bị điều khiển).

##

- Hãy coi tất cả các bộ phận có thể đã tiếp xúc với chất độc hại đều bị nhiễm bẩn.
- Hút bụi, lau kỹ hoặc bịt kín bên ngoài máy hút bụi trước khi tháo nó ra khỏi khu vực có chất gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- Chỉ làm sạch, tháo dỡ và bảo trì máy hút bụi, nếu không có nguy hiểm cho bạn và người khác. Mang thiết bị bảo vệ cá nhân khi bảo trì và làm sạch. Hãy tiến hành các công việc trong phòng được thông khí tốt.
- Trước hết, hãy làm sạch mặt ngoài của máy hút bụi, trước khi tháo ra.
- Thải bỏ tất cả bộ phận của máy hút bụi không thể làm sạch kỹ trong túi không thấm nước. Vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành về việc xử lý chất thải đó.
- Sau khi hoàn thành công việc, hãy làm việc khu vực bảo trì.

##

Thỉnh thoảng, lau sạch khoang chứa (3) bằng chất tẩy không mài mòn thông thường và để khô.

##

Công suất hút phụ thuộc vào tình trạng bộ lọc. Do đó, bạn nên vệ sinh bộ lọc thường xuyên (38).

Thay thế bộ lọc bị hỏng ngay lập tức.

- Kích hoạt chế độ làm sạch bộ lọc bán tự động rồi tắt máy hút bụi.
- Mở các khóa (13) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).
- Mở tay cầm (36) của giá đỡ bộ lọc (35) ➊ và kéo giá đỡ bộ lọc (35) ra ➋.
- Hãy lấy bộ lọc (38) ra khỏi giá đỡ bộ lọc (35) ➌.
- Gõ vào bộ lọc (38) trên thùng chứa rác phù hợp. Đảm bảo rằng các bản mỏng của bộ lọc không hỏng.
  Nếu có nhiều vết bẩn, hãy chải các bản mỏng của bộ lọc bằng nước và bàn chải mềm. Sau đó để bộ lọc khô hoàn toàn.
- Nếu bộ lọc (38) bị hỏng, hãy thay thế.
- Hãy đặt bộ lọc sạch và khô (38) vào giá đỡ bộ lọc (35) ➍.
- Đặt giá đỡ bộ lọc (35) vào thân nắp máy hút ➎ và gập tay cầm (36) của giá đỡ bộ lọc (35) ➏, đến khi khớp vào.
- Kiểm tra độ khít chặt chính xác ở bộ lọc (38) và giá đỡ bộ lọc (35).
- Đặt thân nắp máy hút (12) trở lại và đóng cả hai khóa (13), sao cho nghe thấy tiếng khớp vào.

##

- Làm rỗng và làm sạch thùng chứa (3). Để tránh hiện tượng mốc, hãy đảm bảo bộ lọc (38) và vùng bên trong của máy hút luôn khô.
- Đặt ống hút mềm (23) với vòi cong (28) quanh thân nắp máy vào giá đỡ (7).
- Cắm phụ kiện hút vào các giá đỡ tương ứng: Cút nối ống hút (27) và ống hút (29) vào giá đỡ (17), vòi phun nối (30) vào giá đỡ (16), vòi hút sàn (31) vào giá đỡ (18).
- Xoắn cáp nguồn quanh giá đỡ (16) của vòi phun nối.
- Cầm máy hút bụi bằng tay xách (8).
- Đặt máy hút bụi ở nơi khô ráo và tránh xa phạm vi của người không được cho phép sử dụng.
- Đá xuống hãm bánh xe nhỏ để khóa bánh xe nhỏ (1) (2).