# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–4675
Tek darbe enerjisi EPTA-Procedure 05:2016'ya uygundur | J | 1,9
Boştaki devir sayısıA)
Sağa dönüş | dev/dak | 0–1050
Sola dönüş | dev/dak | 0–1050
Uç girişi |  | SDS plus
Mil boynu çapı | mm | 50
Maks. delme çapı |  |
Beton | mm | 22
Çelik | mm | 13
Ahşap | mm | 20
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Uzunluk | mm | 308
Yükseklik | mm | 207
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletimC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen akülerD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

D)

  GDE 18V-12 ile birlikte > 3,0 Ah akü kullanılmalıdır

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.