# Tekniska data

Sladdlös borrhammare |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Märkspänning | V= | 18
SlagfrekvensA) | slag/min | 0–4675
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
TomgångsvarvtalA)
Högergång | v/min | 0–1050
Vänstergång | v/min | 0–1050
Verktygsfäste |  | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50
Max. borr-Ø |  |
Betong | mm | 22
Stål | mm | 13
Trä | mm | 20
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Längd | mm | 308
Höjd | mm | 207
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterierD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

D)

  I kombination med GDE 18V-12 måste ett batteri > 3,0 Ah användas

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.