# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–4675
Intensidade de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Número de rotações em vazioA)
Rotação à direita | r.p.m. | 0–1050
Rotação à esquerda | r.p.m. | 0–1050
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus
Diâmetro da gola do veio | mm | 50
Ø máx. de perfuração |  |
Betão | mm | 22
Aço | mm | 13
Madeira | mm | 20
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Comprimento | mm | 308
Altura | mm | 207
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadasD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

D)

  em combinação com GDE 18V-12 tem de ser usada uma bateria > 3,0 Ah

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.