# Tehniskie dati

Akumulatora perforators |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Triecienu biežumsA) | min–1 | 0–4675
Viena trieciena enerģija atbilstīgi EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
Griešanās pa labi | min–1 | 0–1050
Griešanās pa kreisi | min–1 | 0–1050
Instrumentu turētājs |  | SDS plus
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 50
Maks. urbuma Ø |  |
Betonā | mm | 22
Tēraudā | mm | 13
Kokā | mm | 20
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Garums | mm | 308
Augstums | mm | 207
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijasC) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatoriD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

D)

  Kombinācijā ar GDE 18V-12 ir jāizmanto akumulators > 3,0 Ah

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.