# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj udaracaA) | min–1 | 0–4675
Jačina pojedinačnog udarca prema EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Broj okretaja u praznom hoduA)
Rotacija udesno | min–1 | 0–1050
Rotacija ulijevo | min–1 | 0–1050
Prihvat alata |  | SDS plus
Promjer grla vretena | mm | 50
Maks. promjer bušenja |  |
Beton | mm | 22
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 20
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Duljina | mm | 308
Visina | mm | 207
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterijeD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

D)

  u kombinaciji s GDE 18V-12 treba upotrebljavati aku-bateriju > 3,0 Ah

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.