# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Počet příklepůA) | min−1 | 0–4 675
Intenzita jednotlivých příklepů podle EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Otáčky naprázdnoA)
Chod vpravo | min−1 | 0–1 050
Chod vlevo | min−1 | 0–1 050
Upínání nástroje |  | SDS plus
Průměr krku vřetena | mm | 50
Max. Ø vrtání |  |
Beton | mm | 22
Ocel | mm | 13
Dřevo | mm | 20
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah) až 3,7 (12 Ah)
Délka | mm | 308
Výška | mm | 207
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátoryD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

D)

  V kombinaci s GDE 18V-12 se musí používat akumulátor > 3,0 Ah

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.