# Montaggio

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

Impugnatura supplementare
Scelta del mandrino e degli accessori
Sostituzione del mandrino
Cambio degli utensili
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli
Aspirazione della polvere (accessorio)