# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator |  | GBH 18V-22
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎ 3 611 J24 0..‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–4675
Energie de percuţie conform EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,9
Turaţie în golA)
Funcţionare spre dreapta | rot/min | 0–1050
Funcţionare spre stânga | rot/min | 0–1050
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus
Diametru guler ax | mm | 50
Diametru maxim de găurire |  |
Beton | mm | 22
Oţel | mm | 13
Lemn | mm | 20
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6 (1,5 Ah)– 3,7 (12 Ah)
Lungime | mm | 308
Înălţime | mm | 207
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţiD) |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

D)

  în combinaţie cu GDE 18V-12, trebuie utilizat un acumulator cu capacitatea > 3,0 Ah

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.