# Informacija apie dulkių emisiją

su GDE 18V-12

Dulkių emisijos vertės nustatytos pagal EN 50632-2-6:

alveoles liečiančios dulkės: 0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

įkvepiamos dulkės: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

kvarco dulkės: <0,05 mg/m3

Nurodyta dulkių emisijos vertė buvo nustatyta, esant šioms eksploatavimo sąlygoms:

Veikimo režimas „Gręžimas su smūgiu“

Darbo įrankis: SDS–plus grąžtas, skersmuo 10 mm

Nuoroda: jei elektrinį įrankį naudojate kitokiu veikimo režimu, su kitokiais darbo įrankiais arba jei jis buvo nepakankamai techniškai prižiūrimas, dulkių emisijos vertė gali skirtis. Tai gali gerokai padidinti dulkių emisiją per visą darbo laikotarpį.
Jei reikia, imkitės papildomų apsaugos priemonių dirbančiajam nuo dulkių emisijos poveikio apsaugoti: dėvėkite respiratorių su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdoro‌jamoms medžiagoms taikomų taisyklių.