# Информации за емисија на прав

Со GDE 18V-12

Вредностите за емисија на прав се одредуваат согласно EN 50632-2-6:

алвеоларна прашина: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

респирабилна прашина: 0,45 mg/m3, K = 0,2 mg/m3

Кварцна прашина: <0,05 mg/m3

Дадената вредност на емисија на прашина се одредува според следните услови за работење:

Режим на работа: ударно дупчење

Алат што се вметнува: SDS–plus-бургија, дијаметар 10 mm

Напомена: доколку го користите електричниот алат во друг режим на работа, со други алати што се вметнуваат или ако одржувањето е недоволно, вредноста на емисијата на прашина може да се разликува. Ова може значително да ја зголеми емисијата на прашина во целокупниот период на работење.
Доколку е потребно, применете дополнителни безбедносни мерки за да го заштитите корисникот од ефектите на емисиите на прашина, на пример: носење заштитна маска за дишење со класа на филтер P2.
Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за материјалот кој го обработувате.