# Montaż

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Rękojeść dodatkowa
Wybór uchwytu wiertarskiego i narzędzi roboczych
Wymiana uchwytu wiertarskiego
Wymiana narzędzi roboczych
Odsysanie pyłów/wiórów
System odsysania pyłu (osprzęt)